Die Centronics - Schnittstelle

(Pinbelegung der Centronics Schnittstelle)

Pin Sub-D	Pin Centronics	Name	Sender	Funktion	
					
1	1	\ Strobe	CPU	Übernahmeimpuls für Daten	
2	2	Daten 0	CPU	niedrigste Datenleitung	
3	3	Daten 1	CPU		
4	4	Daten 2	CPU		
5	5	Daten 3	CPU		
6	6	Daten 4	CPU		
7	7	Daten 5	CPU		
8	8	Daten 6	CPU		
9	9	Daten 7	CPU	höchste Datenleitung	
10	10	\ Acknlg	Drucker	Bestätigung der Datenübernahme bei 
Low-Pegel	
11	11	\ Busy	Drucker	Empfangsbereitschaft bei Low-Pegel	
12	12	PE	Drucker	Zeigt Papiermangel an	
13	13	SLCT	Drucker	Zeigt Online-Status an	
14	14	Auto Feed	CPU	Automatisches Line-Feed bei Low-Pegel	
15		nc		nicht benutzt	
16		0 V		Logischer Massepegel	
17		Chassis	GND	Drucker-Masse	
18		+ 5 V		geregelte Spannung	
19	18	GND		Masseleitungen, bei 	
30	25	GND			         Centronics mit 1..12 verdrillt	
31	16	\ INIT	CPU	Low-Pegel leert den Druckerpuffer und Initialisiert den Drucker	
32	15	ERROR	Drucker	Zeigt einen Fehler an	
33		DNF		Masseleitung	
34		nc		nicht benutzt	
35		+ 5 V		geregelte Spannung	
36	17	SLCT IN	CPU	aktiviert den Drucker