Schnittstellenübersicht

Interface	Übertragunsart	Richtung	Pegeldefinition	Stecker	Übertragungsrate	max. Entfernung	Handshake	
								
Centronics	8-bit parallel	Uni	positiver TTL	25-Pin Sub-D
36-Pin Amphenol	bis zu 100 kBps	10 m	Hardware	
IEC-Bus	8-bit parallel	Bi, Bus	negativer TTL	25-Pin Sub-D
24-Pin Amphenol	bis zu 1 MBps	6 m	Hardware	
RS 232	Bitseriell	Bi	High = -15 V  3 V
Low = + 3 V  15 V	9-Pin Sub-D
25-Pin Sub-D	bis zu 19200 Bps	10 m	Hardware + Software	
TTY	Bitseriell	Bi	High => 14 mA
Low  =<  3  mA	(9-Pin Sub-D)	bis zu 19200 Bps	1200 m	Software	
RS 422	Bitseriell	Bi	High = dU > 0.2 V
Low = dU < -0.2 V	(9-Pin Sub-D)	bis zu 20 MBps	1200 m	Software	
RS 485	Bitseriell	Bi, Bus	High = dU > 0.2 V
Low = dU < -0.2 V	(9-Pin Sub-D)	bis zu 20 MBps	1200 m	Software	
INMOS - Link
	Bitseriell	Bi	positiver TTL		bis zu 20 MBps	50 cm	Hardware	
Tastatur
	Bitseriell	Bi	positiver TTL		1200 Bbs	8 m	Software	
Video	Analog, Seriell	Uni	bis zu 1 V , TTL	9-Pin Sub-D
15-Pin Sub-D	bis zu 70 Mhz	3 m	Hardware	
Gameport
	Analog	Uni	R = 0-100 k	15-Pin Sub-D	bis zu 1 kHz	10 m	Software	
SCSI
	8-Bit parallel	Bi	negativer TTL	25-Pin Sub-D	bis zu 6 MBps	6 m	Hardware